

**El nuevo lector de tarjetas multifuncional PKT de Angelbird**

**es una solución compacta para la transferencia de datos sobre la marcha y mucho más.**

Madrid, 19 de noviembre 2024

Transferir datos y editar archivos sobre la marcha es ahora más fácil y eficiente que nunca. Angelbird ha anunciado el lanzamiento de su nuevo Card Reader PKT. Un lector de tarjetas de memoria compacto que revoluciona la forma en que los profesionales creativos pueden gestionar y organizar archivos. Combina una protección de archivos mejorada y, al mismo tiempo, es funcionalmente versátil en lo que respecta a la grabación externa y la ampliación del almacenamiento de datos.

En términos de diseño, el Card Reader PKT es práctico gracias a su ligero tamaño de bolsillo que proporciona una sólida durabilidad a la vez que complementa a la perfección los flujos de trabajo móviles sobre la marcha.

* **Lector de tarjetas Angelbird PKT CFexpress B**
* **Lector de tarjetas Angelbird PKT CFexpress A**
* **Lector de tarjetas Angelbird PKT SD**

**Ahorra tiempo transfiriendo datos a una velocidad impresionante**

Los lectores de tarjetas PKT de Angelbird admiten tarjetas SD, CFexpress tipo A o CFexpress tipo B con tiempos de transferencia significativamente reducidos y una descarga sin problemas. Los lectores también utilizan conectividad USB 3.2 universal y alcanzan velocidades de hasta 20 Gb/s (hasta 5 Gb/s para el lector de tarjetas PKT SD). Esto significa que los lectores pueden procesar grandes cantidades de datos en cuestión de segundos, liberando tiempo para que los creadores se centren en tareas importantes.

**Versátil y multifuncional: para mantener la eficiencia**

Este versátil lector de tarjetas amplía la funcionalidad de los soportes de grabación SD, CFexpress tipo A o CFexpress tipo B al ofrecer compatibilidad universal y ampliación del almacenamiento para portátiles, PC, tabletas y smartphones.

También se integra a la perfección con cámaras compatibles con USB-C y admite el rendimiento sostenido Stable Stream™ en tarjetas de memoria Angelbird, manteniendo la máxima velocidad sostenida y un flujo de datos fluido durante toda la capacidad de la tarjeta. Con una amplia compatibilidad entre cámaras y dispositivos, el Card Reader PKT es un módulo multifuncional de grabación o expansión de almacenamiento, que garantiza una calidad de datos constante.

**Mantiene los datos seguros de forma sencilla**

El Card Reader PKT gestiona los datos de forma segura sobre la marcha gracias a un interruptor LED integrado de protección contra escritura que minimiza el riesgo de borrar trabajo accidentalmente, sobrescribir archivos o formatear tarjetas sin querer mientras se descargan. Un indicador luminoso LED integrado también permite al usuario saber que el conmutador de protección contra escritura está activado y señala el estado de las transferencias de archivos**.**

**Intercambio ininterrumpido de tarjetas**

La compatibilidad con el intercambio en caliente permite insertar o extraer tarjetas de memoria sin esfuerzo y sin interrumpir las operaciones en curso del sistema. Disfrute de una compatibilidad de tarjetas perfecta y de la comodidad del funcionamiento continuo, ideal para un procesamiento de postproducción rápido.

**Diseño elegante y portátil**

El lector de tarjetas PKT agiliza los dispositivos y el equipo de producción gracias a su multifuncionalidad. Permite a los profesionales llevar menos cosas y más ligeras en las largas jornadas de producción o cuando cambian de un lugar de trabajo a otro.

Sorprendente combinación de compacidad y robustez, el Card Reader PKT está diseñado para caber en un bolsillo y cuenta con una elegante carcasa de aluminio anodizado duro. Ofrece una sólida protección, un funcionamiento fiable y durabilidad a largo plazo en condiciones ambientales extremas.

Cuando se inserta la tarjeta de memoria, queda protegida por la tapa protectora PKT, que sella el dispositivo para su protección. Esto garantiza que las tarjetas de memoria permanezcan seguras dentro del lector de tarjetas durante el transporte.

**Características destacadas de los lectores de tarjetas PKT**

**Descarga de archivos sin esfuerzo**

Los creadores pueden descargar su trabajo fácil y rápidamente con el Card Reader PKT, que cuenta con una conexión USB 3.2 con velocidades de transferencia de hasta 20 Gb/s para tarjetas CFexpress B y CFexpress A, y de hasta 5 Gb/s para tarjetas SD.

**Cable protegido, conexión segura**

El diseño Solid Connect™ cuenta con un punto de conexión seguro y empotrado dentro del lector de tarjetas para garantizar una transferencia de datos estable e ininterrumpida y minimizar el desgaste del cable.

**Datos protegidos de forma profesional**

El interruptor de protección contra escritura integrado elimina el riesgo de borrado accidental de archivos o formateo de la tarjeta durante el funcionamiento, por lo que los creadores tienen una cosa menos de la que preocuparse.

**Construcción sólida como una roca**

La robusta estructura de aluminio resiste temperaturas extremas, golpes, descargas electrostáticas y sobrecargas.

**Protección de tarjetas a 360**

Los formatos de los lectores de tarjetas se diferencian por una tapa PKT codificada por colores que sella el dispositivo para ofrecer 360° de protección sólida como una roca por dentro y por fuera. La tapa PKT también permite que las tarjetas de memoria permanezcan seguras dentro del lector durante el transporte.

**Intercambio en caliente**

Extraiga e inserte tarjetas de memoria Angelbird sin interrumpir el funcionamiento del sistema.

**Almacenamiento y grabación ampliados**

Admite capacidades de grabación externa con una variedad de cámaras y dispositivos compatibles con USB-C y proporciona expansión de almacenamiento para portátiles, PC, tabletas y teléfonos inteligentes**.**

**Actualizaciones de firmware**

Los creadores pueden utilizar el lector de tarjetas PKT CFexpress B y A para instalar actualizaciones de firmware en las tarjetas Angelbird para garantizar un rendimiento y compatibilidad óptimos de la tarjeta.

**Personalización gratuita**

Ofrecemos grabado gratuito de cortesía. Puede personalizar el lector, añadir un mensaje divertido, regalárselo a un amigo o realizar un seguimiento de los proyectos.

**Cable premium de alta velocidad**

Incluye un cable coaxial USB-C 4.0 de 32 cm de alta velocidad y 40 Gb/s de calidad industrial, envuelto en un tejido protector ultraflexible de color a juego para mejorar la durabilidad y el estilo.

**Garantía limitada de 3 años**

Los lectores de tarjetas tienen una garantía limitada de 3 años. Para recibir la garantía limitada de 3 años, hay que activar la garantía del producto en los 30 días siguientes a la compra**:** [**www.angelbird.com/warranty-activation**](http://www.angelbird.com/warranty-activation)

**Acerca de Angelbird**

Angelbird Technologies tiene su sede a los pies de los Alpes austriacos y diseña tarjetas de memoria, unidades SSD y soportes de almacenamiento para profesionales de la cámara y el audio. La empresa supera continuamente los límites de velocidad y rendimiento, al tiempo que desarrolla funciones nunca vistas que anteponen las necesidades de los usuarios.

Con una reputación de tecnología punta y calidad inigualable, la empresa colabora con los principales fabricantes de equipos de cámara y vídeo del sector, como ARRI, Atomos y RED, lo que se traduce en soluciones personalizadas y certificadas para algunos de los equipos de producción más potentes del mundo.

Angelbird no sólo diseña, crea y fabrica su tecnología internamente en Austria, sino que también ofrece un servicio que va más allá: una garantía limitada de 3 años para el producto, servicio de recuperación de datos, ayuda técnica de expertos internos y mucho más. Para que los profesionales de la cámara y el audio puedan centrarse en sus proyectos de libertad creativa.

[**www.angelbird.com**](http://www.angelbird.com/)

ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD

Instagram: www.instagram.com/angelbirdmedia

Facebook: www.facebook.com/angelbirdmedia

Twitter: twitter.com/angelbirdmedia

Youtube: www.youtube.com/c/AngelbirdTechnologies

**GALERIA DE IMAGENES**

Todas las imágenes son libres de derechos



**Nueva serie de lectores de tarjetas PKT de Angelbird**

La serie PKT de lectores de tarjetas Angelbird incluye

lectores CFexpress tipo A, CFexpress tipo B y SD.

Ligeros, duraderos y diseñados para una transferencia

de datos rápida y sobre la marcha.



**Lector de tarjetas PKT CFexpress A de Angelbird**

Diseñado para tarjetas CFexpress Tipo A, este lector

ofrece transferencias rápidas con velocidades

USB C 3.2 Gen 2x2 de hasta 20 Gb/s.

**Lector de tarjetas PKT CFexpress B de Angelbird**

El lector tarjetas CFexpress es compatible con

USB-C 3.2 Gen 2x2 con velocidades de hasta 20Gb/s para soportes CFexpress tipo B.



**Lector de tarjetas PKT SD de Angelbird**

El lector de tarjetas SD proporciona velocidades de

transferencia de hasta 5 Gb/s a través de USB-C 3.2 Gen 1.

 

**Lector de tarjetas Angelbird serie PKT - compacto y versátil**

La serie Card Reader PKT incluye lectores de tarjetas CFexpress tipo A, CFexpress tipo B y SD. Estos elegantes dispositivos de bolsillo están diseñados para transferir datos a alta velocidad y ofrecer durabilidad, ofreciendo a los creadores profesionales versatilidad sobre la marcha.



**Lector de tarjetas PKT CFexpress A de Angelbird**

Diseñado para tarjetas CFexpress Tipo A, este lector ofrece transferencias rápidas con velocidades USB C 3.2 Gen 2x2 de hasta 20 Gb/s



**Cable y Conexión protegidos**El puerto empotrado Solid Connect™ garantiza

Conexiones seguras y protege contra el desgaste del cable para un rendimiento duradero.

**Lector de tarjetas PKT CFexpress B de Angelbird**

The CFexpress B reader supports USB-C 3.2 Gen 2x2 with speeds up to 20 Gb/s for CFexpress Type B media.

**Lector de Tarjetas PKT SD de Angelbird**

El lector de tarjetas SD proporciona velocidades de

transferencia de hasta 5 Gb/s a través de USB-C 3.2 Gen 1

**Mantenga los datos a salvo de una eliminación accidental**

El interruptor LED de protección contra escritura integrado, evita la eliminación o el formateo accidental de datos, con una luz indicadora para mayor seguridad .

 

**Un punto de inflexión para los profesionales creativos**Diseñado para creativos ocupados, el Angelbird Card Readers PKT facilita la descarga y edición de archivos desde tarjetas CFexpress Tipo B, Tipo A y SD.



**Cambio sencillo entre tarjetas**La compatibilidad con el cambio en caliente de tarjetas  
de memoria de Angelbird permite insertar o extraer tarjetas de memoria sin interrupciones y sin interrumpir   
las operaciones en curso.



**Evita la descarga**Edite contenidos directamente desde el lector de tarjetas PKT. El procesamiento de alta velocidad permite una edición fluida y sin retrasos, y elimina los pasos innecesarios del flujo de trabajo.

**Portabilidad de Bolsillo**El diseño compacto cabe fácilmente en un bolsillo,  
mientras que el robusto cuerpo de aluminio garantiza la durabilidad para los creadores en movimiento.

 **Tapa PKT codificada por colores para una protección 360** La tapa PKT proporciona una protección total, manteniendo las tarjetas de memoria seguras y a salvo de elementos externos durante el transporte.

**Multitarea compacta**

El Card Reader PKT añade almacenamiento externo a través de USB-C para portátiles, tabletas y cámaras, es compatible con Stable Stream™ para una grabación fluida e instala actualizaciones de firmware en las tarjetas Angelbird CFexpress A y B para mejorar el rendimiento.

**Caja de datos**

**Lector de tarjetas** **PKT** **CFexpress** **B**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Aplicación** | Descarga rápida y segura, edición cómoda sobre la marcha e instalación de actualizaciones de firmware en tarjetas Angelbird CFexpress de tipo B. |
| **Conectividad** | USB-C 3.2 Gen 2x2, hasta 20 Gb/s¹ |
| **Compatibilidad** | macOS, iPadOS, iOS, Windows, Linux, Android |

**Caja de datos**

**Lector de tarjetas PKT CFexpress A**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Aplicación** | Descarga rápida y segura, edición cómoda sobre la marcha e instalación de actualizaciones de firmware en tarjetas Angelbird CFexpress de tipo A. |
| **Conectividad** | USB-C 3.2 Gen 2x2, hasta 20 Gb/s¹ |
| **Compatibilidad** | macOS, iPadOS, iOS, Windows, Linux, Android |

**Caja de datos**

**Lector de tarjetas PKT SD**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Aplicación** | Descarga rápida y segura y edición cómoda de archivos en tarjetas de memoria SD UHS-I y UHS-2 sobre la marcha |
| **Conectividad** | USB-C 3.2 Gen 1, hasta 5 Gb/s¹ |
| **Compatibilidad** | macOS, iPadOS, iOS, Windows, Linux, Android |

¹ Las velocidades de transferencia y la capacidad pueden variar en función del hardware del sistema y otros factores. USB compatible con versiones anteriores - Compatible físicamente con TB3/4. Velocidad TB3/4 no compatible.

\*\*

ARRI® es una marca registrada de Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co Atomos® es una marca registrada de Atomos Global Pty. Ltd.

RED® es una marca registrada de RED.COM, LLC Sony® es una marca registrada de Sony Corporation

Otros nombres de productos utilizados en este documento son sólo para fines de identificación y son propiedad de sus respectivos dueños. Angelbird renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre dichas