Hasselblad XCD 3.4/75P

**Hasselblad combina desempenho poderoso com um design leve na nova objetiva XCD 3.4/75P**

**Lisboa, 7 de novembro de 2024** – A Hasselblad, marca distribuída em Portugal pela Robisa, apresenta a objetiva XCD 3.4/75P, uma objetiva standard com uma distância focal equivalente a 59mm, combinando desempenho com um design compacto e leve. Na fotografia de retrato e de rua, não só contribui para melhores resultados, com a sua qualidade ótica excecional, como também adiciona um toque único de leveza à experiência fotográfica através dos seus múltiplos elementos leves e engenhosos.

Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja

* Distância focal equivalente a 59 mm
* 24% mais curta do que a XCD 2.8/65
* 45% mais leve do que a XCD 2.8/65
* Adequada para retratos

**Dominar a luz e a sombra, libertar o brilho**

|  |
| --- |
| Imagen en blanco y negro  Descripción generada automáticamente con confianza baja |
| **Grupo de Lentes** |

A XCD 3.4/75P adota uma estrutura ótica de dez elementos em dez grupos, incluindo um elemento asférico e três elementos ED, suprimindo eficazmente a dispersão cromática. Este design sofisticado resulta numa forma compacta e proporciona um desempenho ótico poderoso que satisfaz as exigências de resolução de um sensor de 100 megapíxeis. Quer seja no centro ou nas extremidades do enquadramento, proporciona imagens nítidas e claras, e cores vibrantes e realistas.

Além disso, em comparação com as objetivas XCD 4/28P e XCD 4/45P da mesma série, a abertura máxima da XCD 3.4/75P é alargada de f/4 para f/3.4. Isto permite uma maior captação de detalhes em retratos com pouca luz e produz um bokeh mais apelativo.

**Explorando motivos diversos com uma perspetiva única**

A XCD 3.4/75P é a objetiva de médio formato com maior distância focal e maior abertura da série XCD P até à data. Com uma distância focal equivalente a 59mm, situa-se entre as objetivas standard e as teleobjetivas médias, combinando as vantagens de ambas. É adequada para retratos de corpo inteiro e de meio corpo, fotografia de rua e natureza morta.

A distância focal mais longa em conjunto com a abertura máxima de f/3.4 proporciona um bokeh suave e natural, criando excelentes fotos de retrato. O seu desempenho rivaliza com o da XCD 2.8/65, uma objetiva conhecida pela sua grande abertura.

(Exemplo: Retrato e Bokeh; Fotografia: Irene Rudnyk X2D-XCD 75P)

Persona de cabello negro

Descripción generada automáticamente

(Exemplo: Retrato de meio comprimento; Fotografia: Jiaze Wang X2D-XCD 75P)

Imagen que contiene exterior, persona, edificio, vistiendo

Descripción generada automáticamente

**Elegância na leveza**

A XCD 3.4/75P continua a linguagem de design da nova geração das objetivas da série XCD P. O seu corpo metálico elegante é acentuado por um padrão ‘H’ caraterístico à volta do anel de focagem, realçando o estilo distinto da Hasselblad.

Pesando apenas 398g e com apenas 71mm de comprimento, é 45% mais leve e 24% mais curta do que a XCD 2.8/65, o que a torna a escolha ideal para fotografia de retrato e de rua.

(Exemplo: Fotografia de rua; Foto:Clarissa Bonet X2D-XCD 75P)

Un edificio de ladrillo

Descripción generada automáticamente

**Beleza em foco**

A XCD 3.4/75P adota um motor de passo linear e um grupo de lentes de focagem mais leve e pequeno, o que significa que o grupo de lentes de focagem pode atingir rapidamente a posição de focagem e obter uma paragem precisa, resultando numa focagem mais reativa. Quando emparelhada com câmaras digitais de médio formato X System ou V System que suportam PDAF (Phase Detection Autofocus), proporciona uma experiência de focagem rápida, silenciosa, precisa e flexível.

|  |  |
| --- | --- |
| Imagen en blanco y negro  Descripción generada automáticamente con confianza media | Imagen en blanco y negro de una cámara fotográfica  Descripción generada automáticamente con confianza baja |
| **Motor de passo** | **Grupo de lentes de focagem** |

**Silêncio e subtileza, captando momentos impressionantes**

|  |
| --- |
| Imagen que contiene interior, oscuro, cámara  Descripción generada automáticamente |
| **Obturador de Lâmina** |

A XCD 3.4/75P possui um módulo de obturador de lâmina compacto que funciona com o mínimo de vibração e ruído. Isto permite fotografar com confiança em ambientes silenciosos.

Além disso, o obturador de lâmina oferece velocidades até 1/2000 de segundo, facilitando a captação de motivos em movimento a alta velocidade. Também suporta a sincronização do flash a todas as velocidades, permitindo-lhe utilizar o flash para escurecer o fundo circundante e realçar o motivo mesmo sob luz solar intensa, obtendo resultados excecionais.

**Disponibilidade**

A objetiva XCD 3.4/75P da Hasselblad já está disponível em Portugal através da Robisa

**Mais informações**: <https://www.robisa.es/pt/hasselblad/>

**Sobre a Hasselblad**Baseada na Suécia, reconhecida em todo o mundo. Desde 1941 que as câmaras da Hasselblad inspiram fotógrafos para criar obras-primas clássicas e capturar fotos icónicas, incluindo documentar o momento histórico dos primeiros humanos na Lua. Durante mais de 80 anos, a Hasselblad tem expandido os limites da narrativa fotográfica com a sua excelente qualidade de imagem, requintado design escandinavo e construção meticulosa, equipando os utilizadores com a capacidade e inspiração para criar fotos deslumbrantes.